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	Поддон
	Размер
	Поддон
	Размер

	SILLARO
	800*800*270
	MUSONE
	R    900*900*270

	MONTONE
	900*900*270
	TENNA
	R    800*800*270

	CARAPELLE
	R 1200*850*280
	TRONTO
	R 1000*1000*280






Инструкция по установке и сборке поддонов.    
1.Перед установкой поддона, не    распаковывая перевернуть его   вверх дном.
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2. Накрутить гайку (3)  на    резьбовую шпильку (2). Затем, накрутить  пластмассовую  ножку (6) . С обратной стороны  резьбовой шпильки  накрутить еще  одну гайку (3). Далее устанвливаем крепление (8) для панели , потом закручиваем ещё одну гайку. 
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3. Продеть   шпильку (2) в крайние отверстие  металлического профиля (1), это внешняя сторона поддона.  Закрутить гайку (3) с обратной стороны  профиля, используя обе гайки закрепить шпильку на профиле. 
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5. В крайнее отверстия  с другой стороны металлического профиля (1),  по той же схеме продеть и установить резьбовую шпильку  (2),законтрогаить. 
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6.   Аналогично собрать второй профиль .
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7. Прикрутить перпендикулярно   дну поддона, на короткие саморезы,  металлические профили (1). 
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8. Не переворачивая поддона отрегулировать  все ножки по уровню пола и высоте панели (вставив панель под борт поддона, замерить высоту ножки от профиля до нижнего края панели).  Используя рулетку, выровнять все остальные ножки. 
9. Установить крепёж к стене в месте установки поддона . Установить сифон и посадить поддон на крепежи к стене.
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10. Установите панель под  борт поддона, используя нижнее крепление панели.
11. Наполнить поддон на ½ водой и оставить на 6 часов. По истечению этого времени, не сливая воду заделать шов между ванной и стеной силиконом ( срок высыхания указан в инструкции). После высыхания силикона  можно слить воду и пользоваться ванной. 
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