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ИНСТРУКЦИЯ
по установке и сборке асимметричных   ванн  Parma, Modena, Verona
1.Перед установкой ванны, не    распаковывая перевернуть ее   вверх дном .
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2. Накрутить гайку (5)  на    резьбовую шпильку (3). Затем, накрутить пластмассовую  ножку (9), с  обратной стороны  резьбовой шпильки  накрутить еще  одну гайку (5).
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3. Продеть   шпильку (3) в крайнее отверстие  металлического профиля (1). Это внешняя сторона ванны. Закрутить гайку (5) с обратной стороны  профиля, используя обе гайки закрепить шпильку на профиле. Далее устанвливаем крепление  для панели(11), потом закручиваем ещё одну гайку и пластмассовую ножку.
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4. В оставшиеся отверстия  первого  профиля (1),  аналогично продеть и установить резьбовые  шпильки  (2), законтрогаить.  
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5. В крайнее отверстие второго профиля (1) установить резьбовую шпильку (3),аналогично пункту 2,3,4 , это внешняя сторона ванны. В центральное отверстие установить шпильку (2). В оставшееся  отверстие продеть шпильку (4), законтрогаить и  с обратной стороны и накрутить ножку (9),  это упор под сидение ванны. 
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6. Прикрутить ко дну ванны, на короткие саморезы,  металлические профили (1).(схема) 
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7.  По центру установить  резьбовую шпильку (2), используя пяток (12), под центральный упор, закрепить на короткие саморезы, установить ножку (9).
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8. Не переворачивая ванны отрегулировать  все ножки по уровню пола и высоте панели (вставив панель под борт ванны, замерить высоту ножки от профиля до нижнего края панели).  Используя рулетку, выровнять все остальные ножки. 
9. Установить крепёж к стене в месте установки ванны. Установить сифон и посадить ванну на крепежи к стене.
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10. Установите панель под  борт ванны, используя нижнее крепление панели.
[bookmark: _GoBack]11. Наполнить ванну на ½ водой и оставить на 6 часов. По истечению этого времени, не сливая воду заделать шов между ванной и стеной силиконом ( срок высыхания указан в инструкции). После высыхания силикона  можно слить воду и пользоваться ванной. 
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