                                    [image: ]             ТМ «Redokss San»

                   http://redokss.com.ua/                                                                            http://shopredokss-san.com.ua/
ИНСТРУКЦИЯ
по установке и сборке прямоугольных   ванн 
RAVENNA,  SALERNO
1.Перед установкой ванны, не    распаковывая перевернуть ее   вверх дном.
[image: d:\Users\Наталия\Desktop\мои документы\инструкции\ванны\прямоугольные\Роксана, Голуба\Роксана1.jpg]
2. Накрутить гайку (4)  на    резьбовую шпильку (3). Затем, накрутить на пластмассовую  ножку (7), с обратной стороны  резьбовой шпильки  накрутить еще  одну гайку (4).
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3. Продеть   шпильку (3) в крайние отверстие  металлического профиля (1), это внешняя сторона ванны. 
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4. Закрутить гайку (4) с обратной стороны  профиля, используя обе гайки закрепить шпильку на профиле. Далее устанвливаем крепление (9) (только на шпильках 3),потом закручиваем ещё одну гайку и пластмассовую ножку. 
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5. В крайнее отверстия  с другой стороны металлического профиля (1),  по той же схеме продеть и установить резьбовые шпильки (2),законтрогаить. 
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6.   Аналогично собрать второй профиль .
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7. Прикрутить перпендикулярно   дну ванны, на короткие саморезы,  металлические профили (1). 
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8. Не переворачивая ванны отрегулировать  все ножки по уровню пола и высоте панели (вставив панель под борт ванны, замерить высоту ножки от профиля до нижнего края панели).  Используя рулетку, выровнять все остальные ножки. 
9. Установить крепёж к стене в месте установки ванны . Установить сифон и посадить ванну на крепежи к стене.
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10. Установите панель под  борт ванны, используя нижнее крепление панели.
11. Наполнить ванну на ½ водой и оставить на 6 часов. По истечению этого времени, не сливая воду заделать шов между ванной и стеной силиконом ( срок высыхания указан в инструкции). После высыхания силикона  можно слить воду и пользоваться ванной. 
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