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ИНСТРУКЦИЯ
по установке и сборке прямоугольной   ванны 
TRENTO
1.Перед установкой ванны, не    распаковывая перевернуть ее   вверх дном.
[image: d:\Users\Наталия\Desktop\мои документы\инструкции\ванны\прямоугольные\Эльмира\Эльмира1.jpg]
2. Накрутить гайку (4)  на    резьбовую шпильку (3). Затем, накрутить пластмассовую  ножку (8) , с обратной стороны  резьбовой шпильки  накрутить еще  одну гайку (4).
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3. Продеть   шпильку (3) в крайнее отверстие  металлического профиля (1), это внешняя сторона ванны. 
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4. Закрутить гайку (4) с обратной стороны  профиля, используя обе гайки закрепить шпильку на профиле. Далее устанвливаем крепление (10) (только на шпильках 3),потом закручиваем ещё одну гайку и пластмассовую ножку (8).
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5. В оставшиеся отверстия металлического профиля (1) по той же схеме продеть и установить резьбовые шпильки (2),законрогаить.  
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6.  Аналогично собрать второй профиль .
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7. Прикрутить ко дну ванны на короткие саморезы металлические профили  под углом (елочкой) , таким образом, что бы внешняя шпилька не мешала установке декоративной панели.,  (1). 
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8. По центру установить короткую резьбовую шпильку (2), используя пяток (11), под центральный упор, закрепить на короткие саморезы, установить ножку (8).
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9. Не переворачивая ванны,  отрегулировать  все ножки по уровню пола и высоте панели (вставив панель под борт ванны, замерить высоту ножки от профиля до нижнего края панели).  Используя рулетку, выровнять все остальные ножки. 
10. Установить крепёж к стене в месте установки ванны (схема.). Установить сифон и посадить ванну на крепежи к стене.
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11. Установите переднюю панель под  борт ванны, используя нижнее крепление панели. Боковую панель закрепить на саморезы к борту ванны.
12. Наполнить ванну на ½ водой и оставить на 6 часов. По истечению этого времени, не сливая воду заделать шов между ванной и стеной силиконом ( срок высыхания указан в инструкции). После высыхания силикона  можно слить воду и пользоваться ванной. 
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